Geografinių (elipsoidinių) koordinačių tinklas raudona spalva!lin;
ETRS-89 stačiakampių koordinačių tinklas juoda spalva!lin;
LKS-94 stačiakampių koordinačių tinklo išeigos violetinė spalva!lin;
UTM projekcijos (34 zona) stačiakampių koordinačių tinklo išeigos mėlyna spalva!lin;
Baltijos aukščių sistema!lin;
 !lin;
Sudaryta pagal SPOT palydovo 1992 m. nuotraukos ortofotografinius žemėlapius!lin;
Reljefo informacija perkelta iš rusiškų topografinių žemėlapių M 1:50000!lin;
Atnaujinta pagal 1995 m., 1997 m. aerofotonuotraukos ortofotografinius žemėlapius ORT10LT!lin;
 !lin;
Sudarė VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras "GIS-Centras"!lin;
 !lin;
©NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA!lin;
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS, 2003!lin;
